**LET OP MAAK KEUZE!**

**43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK**

**43.42 METAALPROFIELEN**

**43.91.10-…** **ANTI-KLIMBEVEILIGING**

**0. RVS ANTI-KLIMBEVEILIGING**

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: PointFlex® X-treme anti-klimstrip.

Omschrijving:

* RVS anti-klimstrip.
* Zeer flexibel toepasbaar.
* Kleur: blank RVS.
* Materiaal: RVS 304.
* Tandhoogte (mm): 50.
* Stripbreedte (mm): 18.
* Lengte (mm): 1000.

Toebehoren:

* Bevestigingsmateriaal.

**.01 DAKRAND/ANDERS**

* Anti-klimstrip voor dakrand of gebruik elders dankzij flexibel systeem.